*Załącznik nr do rozpoznania ofertowego DT.271-3.1/19*

 **SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **agregat JCB BEAVER** | **młot JCB HM25LV** | **pompa szlamowa** |
| silnik: honda gx 240paliwo: benzynamoc silnika(km): 8przepływ oleju (l/min): 0-20maks. ciśnienie (bar): 138waga bez węzy (kg): 63wys. / szer. / dł. (mm): 610 x 530 x 720poj. zbiornika oleju (l): 5poj. zbiornika paliwa (l): 6dostępne opcje: prądnica 10a | masa 27kgprzepływ 18-22 l/minciśnienie 90-110 barczęstotliwość udaru 1500 (ud/min)rozmiar narzędzia 32mmwibracje 1.6 m/s2 | otwór wylotowy 50 mmzakres przepływu oleju hyd. 0-22l/minmax. wydajność 700lpmmax. ciśnienie robocze 138 bar |